Vitesse d'étirage
====
Comme le repassage se comporte de manière très différente selon les matériaux, ce réglage permet de contrôler la vitesse à laquelle la buse se déplace pendant le repassage.

La vitesse d'étirage est normalement beaucoup plus lente que la vitesse à laquelle la peau est imprimée. Cela permet aux lignes de la surface supérieure de fusionner ensemble. Cependant, cela augmente également le temps total d'impression de manière assez significative, surtout si la largeur de la ligne de repassage est faible.
