Tok pro podpěru
====
Toto nastavení upravuje průtok pouze pro podpěru. Tok pro podpěru lze nastavit odděleně od zbytku tisku.

Nastavení toku během tisku podpěry je způsob zastavení prostoru pro vyřešení problémů s vytlačováním nebo přilnavosti mezi podpěrou a tiskem. Stejného účinku lze dosáhnout úpravou [šířky linií](../resolution/support_line_width.md) nebo [vzdálenost linií](../support/support_line_distance.md) podpěry, ale nastavení toku může být intuitivnější.

Pokud se vyskytne problém s rychlostí extruze nebo pevností pouze během tisku podpěry, je nejlepší prozkoumat [rychlost tisku](../speed/speed_support.md) a [teplotu](material_print_temperature.md). Možná rozdíl v toku mezi podpěrou a ostatními strukturami je příliš velký na to, aby byl řádně extrudován. Dalším běžným problémem s s rychlostí toku je to, že ve [vzoru podpěry](../support/support_pattern.md) je příliš mnoho křížení. Může být užitečné zvolit vzor, který se nekříží, jako je gyroid nebo cikcak.