Angle du moule
====
Semblable à la fonction [Rendre le porte-à-faux imprimable](../experimental/conical_overhang_enabled.md), ce paramètre modifie la forme des moules de manière à ce qu'elle puisse être imprimée sans support. Seule la forme extérieure du moule est modifiée, de sorte que la forme de votre moulage ne sera pas affectée.

![Un angle de 40 degrés permet d'imprimer la face inférieure de ce moule sans avoir besoin de support](../../../articles/images/mold_angle.png)

La réduction de cet angle permettra de réduire l'extrémité des porte-à-faux. Cela rendra l'impression plus fiable. Cependant, cela rendra également la base de l'impression plus large, ce qui augmentera considérablement la durée de l'impression et la quantité de matériau utilisée.

Pour certaines formes, il ne suffit pas de modifier la forme extérieure du moule pour qu'il s'imprime correctement. Il faudra quand même lui apporter un soutien. Vous pouvez obtenir un effet similaire en activant [Activer les supports coniques](../support/support_conical_enabled.md).

![Ce moule a encore besoin de soutien](../../../articles/images/mold_needs_support.png)
