Horní vrstvy raftu
====
<!--if cura_version<5.0:Toto je počet vrstev v horní části raftu. Vždy bude existovat základní vrstva a střední vrstva, ale může existovat libovolný počet horních vrstev. Tyto horní vrstvy jsou obvykle velmi husté, aby vytvořily hladký povrch, na který může být model vytištěn.-->
<!--if cura_version>=5.0-->Jedná se o počet vrstev v horní části raftu. Vždy bude jedna základní vrstva, ale může existovat libovolný počet [středních vrstev](raft_interface_layers.md) a horních vrstev. Tyto horní vrstvy jsou obvykle velmi husté, aby vznikl hladký povrch, na který se model vytiskne.<!--endif-->

![Kde se nachází horní vrstvy v raftu](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Více vrstev umožňuje hladší povrch pro tisk modelu, protože řídce vyplněná základní a střední vrstva musí být přemostěna. Hladší povrch vylepšuje spodní stranu tisku a zvyšuje přilnavost mezi raftem a modelem

Tisk více vrstev však také trvá mnohem déle.