Couches du milieu du radeau
====
Le radeau peut avoir un nombre quelconque de couches du milieu. Ce paramètre contrôle le nombre de couches du milieu qui seront imprimées.

![Où sont situées les couches du milieu dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

Avoir plus de couches du milieu prend plus de temps à imprimer, mais augmente considérablement la rigidité du radeau et protège davantage le modèle de la chaleur du plateau d'impression. Le même effet peut être obtenu en augmentant le nombre de [Couches supérieures du radeau](raft_surface_layers.md). Cependant, les couches supérieures sont réglées pour produire une belle surface lisse, ce qui peut prendre beaucoup de temps à imprimer s'il y a beaucoup de couches. Les couches intermédiaires n'ont pas besoin d'être lisses et en avoir beaucoup n'a pas un grand impact sur le temps d'impression
