Aufwärtsverzögerung beim Drucken mit Drahtstruktur
====
Bei dieser Einstellung bleibt die Düse nach dem Drucken einer nach oben gerichteten Linie einen Moment lang stehen.

![Die Stelle, an der die Düse pausiert.](../../../articles/images/wireframe_top_delay.svg)

Während die Düse am oberen Ende der aufsteigenden Linie stillsteht, hat die aufsteigende Linie Zeit, sich zu verfestigen. Dadurch wird verhindert, dass sie von der Düse mitgerissen wird, wenn sie sich wieder nach unten bewegt.

Natürlich verlängert sich durch diese Verzögerung die Druckzeit erheblich. Im Stillstand kann die Hitze der Düse das Material auch schmelzen, so dass es oben herausquillt. Dadurch wird ein Klecks geschmolzenes Material auf einer einzelnen Filamentlinie hinzugefügt, was diese Linie etwas kopflastig macht.

Diese Einstellung fügt dem Druck ein ganzes Bündel von Faktoren hinzu, die sich nur schwer vorhersagen lassen. Welche genaue Verzögerung für Ihr Material, Ihren Drucker und Ihr Modell am besten geeignet ist, muss experimentell ermittelt werden. Im Allgemeinen wirkt sich eine Erhöhung der Verzögerung in einem vernünftigen Rahmen positiv auf die Zuverlässigkeit des Drucks aus, hat aber einen großen negativen Einfluss auf die Druckgeschwindigkeit.