Saccade de remplissage du support
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins tout en imprimant la partie principale du support. Ce paramètre peut être configuré séparément de l'interface du support.

Pour le remplissage du support, il n'est pas important de passer avec précaution dans les coins. Le remplissage du support n'a pas besoin d'être joli. Il doit simplement rester debout. La saccade peut alors être réglée assez haut. En général, cela rend le support plus solide et plus facile à retirer, puisque la vitesse d'extrusion sera plus constante.

Cependant, si l'on augmente trop l'effort, on augmente le risque de déplacement de la couche. Cela permet de tester les limites des moteurs.
