Tloušťka horní vrstvy raftu
====
Toto nastavení umožňuje upravit tloušťku povrchových vrstev. Toto je pouze výška vrstvy, takže celková výška povrchových vrstev bude odpovídat tomuto parametru vynásobenému hodnotou parametru [Horní vrstvy raftu](raft_surface_layers.md).

![Rozměry související s raftem](../images/raft_dimensions_cs.svg)

Malá výška vrstvy má tendenci zlepšit účinek chlazení na raftu. Tím se zlepšuje převis a tím i hladkost raftu. Hladší raft způsobuje, že tisk na jeho horní straně je také plynulejší a zlepšuje přilnavost mezi raftem a předmětem. Avšak přílišná mělká vrstva způsobuje pod-extruzi, což pro přilnavost není prospěšné. Zvažte také, že dojde k velké změně průtoku mezi horní vrstvou raftu a spodní vrstvou objektu, což způsobí určitou pod-extruzi při tisku první vrstvy objektu.