Accélération du dessus/dessous
====
Ce réglage contrôle la vitesse à laquelle la buse accélère dans différentes directions tout en imprimant les faces supérieure et inférieure de l'objet. L'accélération pendant les faces supérieure et inférieure peut être réglée à une vitesse différente de celle du reste de l'impression.

L'augmentation de la vitesse d'accélération par rapport au reste de l'impression peut permettre de gagner du temps. Comme les faces supérieure et inférieure sont généralement constituées de longues lignes droites, la buse peut y atteindre de grandes vitesses. La buse doit également faire des angles nets avec le motif de lignes typiques pour la peau, ce qui nécessite une grande accélération. Cependant, une accélération accrue fera également trembler davantage l'imprimante, mais la précision des faces supérieure et inférieure n'est normalement pas une contrainte car elles sont entourées de parois.
