Vor Außenwand zurückziehen
====
Mit dieser Einstellung wird der Drucker angewiesen, beim Anfahren einer Außenwand immer einzuziehen, um Blobs an dieser Außenwand zu vermeiden.

Wenn sich die Düse bewegt, kann Material aus der Düse austreten. Dieses ausgetretene Material landet dann meist an der Wand. Für die Außenwand ist dies besonders ärgerlich, da der Tropfen an der Außenseite sichtbar ist. Diese Einstellung soll dies verhindern, denn wenn das Material während des Fahrwegs eingezogen wird, tropft das Material weniger.

Auf der anderen Seite muss das Material aber auch zurückgeschoben werden, wenn die gewünschte Position an der Außenwand erreicht ist. Während dieses Zurückschiebens steht die Düse für den Bruchteil einer Sekunde still, was ebenfalls zu einem Blob führt, da das Material ausläuft und das Material der Außenwand schmelzen kann.