Rychlost proplachování konce vlákna
====
U některých tiskáren, když dojde materiál, je možné automaticky zavést novou cívku. V takovém případě se musí materiál před obnovením tisku připravit. Toto nastavení určuje rychlost, se kterou je materiál potom aktivován.

To platí pouze tehdy, když je nový materiál totožný s předchozím. Při přepínání na jiný materiál se používá [jiná rychlost](material_flush_purge_speed.md).

**Tento parametr není v rozhraní Cura v současné době viditelný. Může být definován pouze profily. Cura ho během slicování také nepoužívá. Tiskárny, které rozumí formátu souboru materiálu Cura, jej však mohou použít ke správnému přepnutí na nové cívky.**