Krempa nahrazuje podpěru
====
Pokud je tento parametr aktivován, bude krempa pokračovat podle modelu pod podpěrou, místo aby podpěru obcházela. Podpěra bude poté, v další vrstvě vytištěna na horní hraně. Kolem podpěry bude vždy také krempa.

![Zakázáno, krempa prochází kolem podpěry](../../../articles/images/brim_replaces_support_disabled.png)
![Po aktivaci je krempa pod podpěrou](../../../articles/images/brim_replaces_support_enabled.png)

Aktivací tohoto parametru bude krempa lépe sledovat model. Model je tedy lépe na tiskové podložce udržován, což zabraňuje deformaci.

V některých případech se tím sníží celková šířka krempy u některých dílů podpěry. V těchto případech však bude podpěra dostatečně blízko modelu, takže krempa se spojí s podpěrou modelu, takže na tomto místě nebude téměř žádný problém s přilnavostí.