Teplota zahájení tisku
====
Po uvedení do pohotovostního režimu, kdy byly vytištěny různé extrudery, začíná tryska při mírně nižší teplotě. Poté, co se zahajuje tisk, se okamžitě zahřeje, aby dosáhlo běžné teploty tisku.

![K přepnutí extrudéru dochází při mírně nižší teplotě, než je běžná teplota tisku](../images/temperature_regulation_cs.svg)

Restartování tisku při mírně nižší teplotě snižuje množství vytékání, když je tryska v pohotovostním režimu. Koneckonců k většině výtokům dochází, když je tryska na nejvyšší teplotě. Ve skutečnosti, pokud je tato teplota snížena, tryska začne tisknout při mírně nižší teplotě, takže k výtoku dochází až během tisku v okamžiku, kdy je to skutečně žádoucí.