Débit de la couche initiale
====
Tout comme le réglage ordinaire [Débit](material_flow.md), ce réglage ajuste la quantité de matière poussée à travers la buse, mais celui-ci n'affecte que la couche qui repose sur le plateau d'impression.

Le réglage du débit ajuste directement la quantité de matière déposée. Normalement, la quantité de matériau est calculée par Cura de manière à ce que le matériau remplisse l'espace exact dans la largeur, la hauteur et la longueur de la ligne, mais cela peut être ajusté en utilisant les réglages de débit.

En augmentant le débit pour la première couche, le matériau est poussé plus fort sur le plateau d'impression. Cela améliore l'adhérence au plateau d'impression. Ce réglage peut également être utilisé pour corriger un plateau mal nivelé. Si le plateau est trop proche, il faut réduire le débit. Si le plateau est trop éloigné, il faut augmenter le débit. Il est toutefois préférable de régler correctement le plateau, si vous en avez la possibilité.
