Saccade d'étirage
====
Ce réglage permet de régler l'instabilité uniquement pendant les périodes où l'imprimante réalise les opérations d'étirage.

Comme pour le réglage [Saccade du dessus/dessous](../speed/jerk_topbottom.md), vous pouvez réduire la secousse pour l'étirage afin d'obtenir une meilleure qualité de surface. Si la secousse est trop importante, les vibrations dans le châssis de l'imprimante peuvent faire bouger le plateau d'impression de haut en bas (selon la conception de l'imprimante), ce qui provoque des vibrations.
