Délka tepelné zóny
====
Toto nastavení měří vzdálenost mezi špičkou trysky a bodem podél vlákna, kde se vlákno začíná zahřívat.

Tepelná zóna v podstatě určuje "nebezpečnou zónu" pro vlákno, které má být během tisku umístěno. Když je tryska horká a vlákno je v této tepelné zóně, vlákno se roztaví a tak by se mohlo degradovat. Toto měření je proto dobrým výchozím bodem pro dlouhodobé retrakce, jako je například [vzdálenost retrakce pro přepnutí trysek](../dual/switch_extruder_retraction_amount.md) nebo [vzdálenost parkování vlákna](machine_filament_park_distance.md). Některé profily mají délky retrakcí závislé na délce tepelné zóny.

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**