Wandanzahl des Raft-Bodens
====
Während das Raft normalerweise nur aus einem Linienmuster besteht, hat die untere Schicht des Rafts die Möglichkeit, zusätzliche Wände um sich herum zu erhalten. Diese halten das Linienmuster an Ort und Stelle, so dass es besser auf der Bauplatte haften kann. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, mit wie vielen Wänden die Basisschicht des Rafts umgeben werden soll.

![Wo sich die unterste Schicht im Raft befindet](../../../articles/images/raft_dimensions_simplified.svg)

Mindestens eine Wand zu haben, ist fast immer eine gute Idee. Die Linien des Rafts sind separate Linien mit einem Anfangs- und einem Endpunkt. Wenn man lose Linien nebeneinander druckt, werden einige der Linien von der Bauplatte gelöst, wenn sich die Düse bewegt. Wenn diese Linien an etwas Festem befestigt sind, z. B. an einer Wand, sind sie nicht so anfällig für ein Lösen.

Mehrere Wände um die Basisschicht herum verbessern die Haftung weiter. Sie beginnt sich ähnlich zu verhalten wie ein [brim](../platform_adhesion/adhesion_type.md) Die zusätzlichen Wände benötigen jedoch mehr Zeit zum Drucken. Eine Wand reicht für die meisten Drucke aus.