Přemostění má několik vrstev
====
Pokud je toto nastavení povoleno, upraví se také plášť ve vyšších vrstvách nad přemostěním. Pak můžete pečlivě vyladit průtok, rychlost, hustotu a rychlost ventilátoru druhé a třetí vrstvy nad přemostěním.

První vrstva, která protíná přemostění, je zdaleka nejvlivnější v tom, jak bude přemostění vypadat. Pokud je v této vrstvě nějaký průhyb, nebude nic, co by ji podrželo nahoře. S druhou a třetí vrstvou budou pod ní materiály, které budou schopny nést (nějakou) hmotnost horní vrstvy. Úprava horních vrstev však může mít stále pozitivní účinky.
* Snížení hustoty může snížit hmotnost materiálu, který bude spočívat na spodní vrstvě.
* Zvýšení rychlosti ventilátoru umožňuje snížit ochabnutí materiálu, což snižuje hmotnost spodní vrstvy.
* Snížení rychlosti tisku má podobný účinek jako zvýšení rychlosti ventilátoru, protože umožňuje ventilátorům více foukat na materiál.
* Snížení průtoku může snížit hmotnost materiálu a zlepšit účinnost chlazení.

Existují však i další efekty, díky nimž je každé z těchto nastavení vyvážením. Aktivace parametrů přemostění pro druhou a třetí vrstvu umožňuje přesnější nastavení, ale také vyžaduje více experimentování pro dosažení dobrého výsledku.