Saccade par défaut du filament
====
Ce paramètre indique le taux de saccades que votre microprogramme utilise pour l'extrudeuse, si dans Cura le paramètre [Activer le contrôle de saccade](../speed/jerk_enabled.md) de l'impression n'est pas actif.

Il est utilisé pour obtenir des estimations de temps correctes pour votre impression si Cura ne contrôle pas les taux de saccades. L'impression entière utilisera alors le même taux de saccades.

*Comme il s'agit d'un réglage de la machine, ce paramètre n'est normalement pas visible dans la liste des paramètres.*
