Výška kroku postupné výplně
====
V případě postupné výplně bude hustota výplně snížena v několika stupních shora dolů. V každé fázi se hustota výplně sníží na polovinu. Toto nastavení označuje výšku těchto kroků, vzdálenost mezi dvěma místy, kde je výplň snížena na polovinu.

![Výška kroku 1,5 mm](../../../articles/images/gradual_infill_step_height_small.png)
![Postupná výplň, výška kroku 5 mm](../../../articles/images/gradual_infill_step_height_large.png)

Postupná výplň přirozeně staví část výplně ve vzduchu. Zpravidla se to však automaticky opravuje. První vrstva výplně bude viset ve vzduchu a bude se správně připevňovat pouze na okrajích tisku. Vrstvy nahoře mohou spočívat trochu na předchozí vrstvě na koncích, ale vždy se budou uprostřed prohýbat. To se postupně, vrstvu po vrstvě, zlepšuje.

* Snižte velikost kroku postupné výplně, abyste rychle sestoupili na nízkou hustotu výplně. To šetří čas a materiál tisku.
* Pokud nelze výplň opravit v dalším kroku hustoty výplně, zvětšete velikost kroku postupné výplně. Zvýšení hodnoty tohoto parametru se zvyšuje spolehlivost tisku.