Linienbreite der Raft-Oberfläche
====
Diese Einstellung gibt an, wie breit die Linien der oberen Schichten des Rafts sein werden.

![Abmessungen in Bezug auf das Raft](../../../articles/images/raft_dimensions.svg)

Um eine glatte Oberfläche für das Raft zu erzeugen, sollten die Linien der oberen Schichten recht dünn sein und mit der Einstellung [Linienabstand der Raft-Oberfläche](raft_surface_line_spacing.md) eng beieinander liegen. Dünnere Linien erzeugen eine glattere Oberfläche, die wiederum eine glattere Unterseite des Drucks erzeugt und die Haftung zwischen Raft und Druck verbessert.

Dünnere und eng aneinander liegende Linien brauchen aber auch wesentlich länger, um gedruckt zu werden. Wenn die Linien zu dünn sind, kommt es außerdem zu einer Unterextrusion, wodurch die Haftung zwischen Raft und Modell schwächer wird.