Espacement des lignes de base du radeau
====
Ce réglage permet d'ajuster l'espacement des lignes de la couche de base du radeau. Ce réglage est similaire à celui de [Distance d'écartement de ligne de remplissage](../infill/infill_line_distance.md). Le but principal est d'ajuster la façon dont le radeau adhère au plateau d'impression.

![Dimensions relatives au radeau](../images/raft_dimensions_fr.svg)

La réduction de l'espacement entre les lignes des couches de base aura quelques effets :
* Un espacement plus petit améliorera l'adhérence du radeau au plateau d'impression, car il y aura plus de surface avec laquelle le radeau pourra coller.
* Le radeau sera légèrement plus rigide.
* Il faudra plus de temps pour imprimer la couche initiale du radeau. Cette couche est imprimée très lentement, de sorte que l'effet est plus important qu'avec les autres couches du radeau.
