Povolit řízení teploty trysek
====
Pokud je toto nastavení zakázáno, Cura nevysílá žádné příkazy teploty do g-kódu. Místo toho Cura ponechá na firmwaru tiskárny, aby zahřál trysky před tiskem.

Funkce je to podobná, jako  u parametru [Má vyhřívanou podložku tisku](machine_heated_bed.md). Pokud je toto nastavení zakázáno, uživateli nebude zobrazeno nastavení regulace teploty, například [teploty tisku](../material/material_print_temperature.md).

Dočasné vypnutí by mohlo být použito k provedení suchého spuštění tisku. K tomu je také třeba zakázat [ohřev podložky tisku](machine_heated_bed.md), [ohřev objemu tisku](machine_heated_build_volume.md) a nastavit [průtok](../material/material_flow.md) na 0%.

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**