Odsazení žehlení
====
Normálně žehlení nevyhladí celou plochu až k vnějšímu okraji. Pokud by tomu tak bylo, trvalý tlak v komoře trysky by procházel materiálem přes okraj, což by způsobilo určitý druh zvlnění. Toto nastavení určuje vzdálenost žehlení od okraje.

![Výchozí šířka odsazení půl linie](../../../articles/images/ironing_enabled_enabled.png)
![Větší odsazení 1,2 mm](../../../articles/images/ironing_inset.png)

Existují dva hlavní případy použití tohoto nastavení:
* Zajistění, aby se materiál neusazoval přes okraj.
* Filtrování tenkých proužků, které by za normálních okolností byly žehleny. Pokud máte mělký svah, možná nebudete chtít žehlit každou vrstvu tohoto svahu. Zvýšením tohoto nastavení můžete filtrovat nejtenčí proužky, ale největší části nebudou zažehlovány až k okraji.