Mindestlänge für Skirt/Brim
====
Diese Einstellung stellt sicher, dass die Düse vor dem Druck ausreichend gefüllt ist, indem mehr Skirt- oder Brim-Linien hinzugefügt werden, als ursprünglich durch die Einstellung [Anzahl der Skirt-Linien](skirt_line_count.md) oder [Anzahl der Brim-Linien](brim_line_count.md) gefordert. Wenn die Mindestlänge in dieser Einstellung durch den Gesamtumfang aller hinzugefügten Rock- oder Brim-Linien nicht erreicht wird, werden weitere Konturen hinzugefügt.

Mit dieser Einstellung soll sichergestellt werden, dass das Material vor Beginn des Drucks ausreichend vorbereitet ist. Der Wert dieser Einstellung sollte so gewählt werden, dass das durch diese minimale Länge extrudierte Volumen gerade ausreicht, um die Düse vor dem Druck vorzubereiten.

**Die nicht zulässigen Bereiche um die Bauplatte können diese Einstellung nicht berücksichtigen, da ihre Auswirkungen vor dem Slicing nicht bekannt sind. Wenn Sie bei dieser Einstellung winzige Objekte am Rand des Druckers platzieren, kann dies dazu führen, dass sich der Drucker außerhalb der Grenzen des Druckvolumens bewegt.**