Mindestbreite der Form
====
Diese Einstellung legt fest, wie dick die Wände der Form werden sollen. Dies gilt nur für die horizontale Richtung. Die vertikale Richtung wird durch die Einstellung [Dachhöhe der Form](mold_roof_height.md) bestimmt.

Das Drucken einer dickeren Wand bewirkt, dass die Form steifer wird, was sie widerstandsfähiger gegen die Schrumpfung des Gussmaterials macht. Es wird jedoch auch mehr Material benötigt und der Druckvorgang dauert länger. Wenn die Form sehr dünn ist, ist es sinnvoll, sie vollständig mit Wänden zu füllen. Dadurch können die Außenwände mehr zur Steifigkeit der Innenwände beitragen. Die Steifigkeit der Innenwände ist das Wichtigste, um der Schrumpfung entgegenzuwirken.