Faktor kompenzace míry horizontálního smrštění
====
Toto nastavení automaticky před slicováním zvětší měřítko modelu ve vodorovném směru. Cílem je kompenzovat případné smrštění, ke kterému dojde při ochlazení tisku na pokojovou teplotu. Tím, že se tisk mírně zvětší, než je žádoucí, konečný výsledek by mohl přesněji odpovídat původním rozměrům vstupního modelu. Tento faktor zvětšení se aplikuje pouze ve směru X a Y.

Měřítko ve vodorovných směrech je důležitější, protože v tomto směru jsou vnitřní napětí tisku největší. Obvykle je horizontální smrštění větší než vertikální. Při horizontálním tisku se linie smršťují více ve vodorovném směru než ve svislém směru.

Celá scéna je odstupňována od svého středu. Při tisku více modelů se všechny zvětší od stejného počátečního bodu. To umožňuje umístit tyto modely velmi blízko sebe, aniž by se ve finálním tisku překrývaly. Kolizní oblasti modelů jsou zvětšeny podél, takže přesně vidíte, kde váš výtisk skončí. Tím také zabráníte tomu, abyste umístili modely na scénu do míst, kde by kolidovaly s prvky tisku nebo tiskárny, jako je aktivační věž nebo klipy montážní desky.

Faktor 100 % nezpůsobí žádné změny měřítka. Pro mnoho technických materiálů, jako je ABS nebo polypropylen, je vhodnější faktor o něco vyšší než 100 %. Faktor změny měřítka menší než 100 % by znamenal, že materiál při ochlazování roste, jako například pěna.

Čistě chemické údaje o tom, jak moc se materiál smrští mezi teplotou tisku a pokojovou teplotou, nestačí k předpovědi dobré hodnoty tohoto nastavení, protože smrštění ovlivňuje i proces tisku. Při extruzi v linii se plast natahuje ve směru délky linie a v této ose se smršťuje více.