Saccade des plafonds de support
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins lors de l'impression des plafonds de support. Cette vitesse peut être configurée séparément de celle des bas de support.

Le plafond de support est l'endroit où le modèle repose sur le support et c'est surtout ce qui compte pour créer de beaux surplombs ainsi que l'endroit où le support peut laisser des cicatrices. Ces deux facteurs sont influencés par la précision de l'impression du plafond de support. Pour le bas du support, la qualité du porte-à-faux n'est pas un problème, seule la cicatrice est importante. Il est logique d'imprimer le plafond de support un peu plus soigneusement que le bas.

Cependant, réduire les saccades ne permet pas toujours d'obtenir une meilleure impression. L'augmentation de la saccade permet d'obtenir un taux d'extrusion plus constant. Surtout pour les imprimantes dont l'extrudeur est situé derrière un long tube Bowden, obtenir un taux d'extrusion constant est un objectif plus important que la réduction des vibrations.
