Surface minimale du bas de support
====
Ce réglage fait que des morceaux du plancher de soutien sont laissés de côté s'ils sont très petits. Au lieu du plancher de support, un support normal sera imprimé.

Certains matériaux ne s'extrudent bien qu'à des débits élevés et ont besoin d'un certain temps pour se mettre en route. Si de tels matériaux sont utilisés pour le plancher de support, ils ne seront pas très utiles pour les petites surfaces au sol. En les laissant de côté, on peut gagner beaucoup de temps en changeant d'extrudeuse et en se déplaçant, et on évite les défauts à la surface. Au lieu de cela, Cura va dessiner un support normal, de sorte que le support puisse également être mieux soutenu.
