Mindestvolumen vor Coasting
====
Diese Einstellung stellt sicher, dass eine Mindestmenge an Material richtig extrudiert wird, bevor das Coasting angewendet wird. Wenn die Kontur so klein ist, dass diese Mindestmenge an Material nicht richtig extrudiert wird, erfolgt kein Coasting zum Ende der Kontur hin.

Dies ist notwendig, da bei sehr kleinen Stücken das Coasting nicht die Zeit hat, das Material beim Übergang von einer ausgerollten Kontur zu einer anderen wieder richtig fließen zu lassen. Dies führt sehr leicht zu Unterextrusion. In diesem Fall ist es besser, das Coasting auszulassen.

Wenn Sie diese Einstellung erhöhen, wird die Unterextrusion bei sehr kleinen Teilen verringert. Allerdings wird dadurch auch die Sichtbarkeit der Nähte für diese Teile erhöht.