Ausspülgeschwindigkeit am Ende des Filaments
====
Einige Drucker sind in der Lage, automatisch eine neue Spule einzulegen, wenn ihnen das Material ausgeht. In diesem Fall müssen sie das Material erneut vorbereiten, bevor sie den Druckvorgang fortsetzen. Diese Einstellung legt die Geschwindigkeit fest, mit der das Material dann vorbereitet wird. 

Dies gilt nur, wenn das neue Material dasselbe ist wie das vorherige. Beim Wechsel zu einem anderen Material wird eine andere [Ausspülgeschwindigkeit](material_flush_purge_speed.md) verwendet.

**Diese Einstellung ist derzeit nicht in Curas Oberfläche sichtbar. Sie kann nur von den Profilen gesetzt werden. Sie wird auch nicht von Cura beim Slicen verwendet. Drucker, die Curas Materialdateiformat verstehen, können sie jedoch verwenden, um korrekt auf die neuen Spulen zu wechseln.**