Vitesse de roue libre
====
Pendant l'impression en roue libre, la buse ne s'extrude plus. Cependant, elle ne se comporte pas tout à fait comme un mouvement de déplacement. La buse continue de se déplacer à peu près à la même vitesse. Ce réglage permet de configurer la vitesse exacte à laquelle la buse continue à se déplacer.

La vitesse de déplacement en roue libre est configurée par rapport à la vitesse d'impression normale. Cela signifie que si la [paroi extérieure](../speed/speed_wall_0.md) et la [paroi intérieure](../speed/speed_wall_x.md) ont des vitesses différentes, elles iront également en roue libre à des vitesses différentes. En général, le défilement en roue libre est effectué à une vitesse légèrement inférieure à la vitesse d'impression normale, afin de lutter contre la sous-extrusion.

La réduction de la vitesse en roue libre réduit l'effet de sous-extrusion qu'elle provoque naturellement dans les parois, mais augmente l'effet de sous-extrusion une fois que la buse est passée à l'impression de la structure suivante parce que la buse suinte depuis plus longtemps. Il est préférable de combiner une vitesse réduite avec un [volume](coasting_volume.md) réduit pour l'impression en roue libre, afin que la buse ne reste pas trop longtemps à suinter.

La réduction de la vitesse réduit également l'effet de la roue libre dans son ensemble, puisque la buse reste plus longtemps sur la couture. Cela rend la couture plus visible.
