Stützstruktur-Einzüge einschränken
====
Diese Einstellung bewirkt, dass das Material nicht mehr eingezogen wird, wenn es sich von einem Ort zu einem anderen bewegt, um eine Unterstützung zu drucken, sondern dass es sich einfach direkt bewegt, ohne eingezogen zu werden.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Material nicht mehr eingezogen, wenn es sich auf einem geraden Fahrweg von Unterstützung zu Unterstützung bewegt. Bei der Fahrt zum oder vom eigentlichen Druck oder bei einem Umweg, wird das Material weiterhin eingezogen, um eine Kollision mit dem eigentlichen Druck zu vermeiden.

Einige Auswirkungen dieser Einstellung in der Praxis:
* Sie spart etwas Druckzeit, insbesondere bei weichen Materialien, die sich nur schwer einziehen lassen.
* Sie verhindert, dass sich das Material beim Drucken weicher Materialien stark abnutzt. Der Feeder neigt dazu, das Filament zu beschädigen, wenn er zu oft in denselben Filamentabschnitt einzieht, bis zu dem Punkt, an dem er den Halt am Filament verliert und Ihre Düse für den Rest des Drucks Luft druckt.
* Es verhindert, dass der Materialfluss durch das Einziehen unterbrochen wird. Einige Materialien, wie z. B. PVA, haben Schwierigkeiten, den Fluss aufrechtzuerhalten, so dass das Einziehen der Düse ihre Zuverlässigkeit beeinträchtigt. Die Düse kann verstopft werden.
* In den Fahrwegen kommt es zu vermehrtem oozing. Das sieht hässlich aus, ist aber auf der Stützstruktur harmlos. Allerdings führt das gesamte Material, das ausläuft, auch zu einer Unterextrusion der Stützstruktur, die anschließend gedruckt wird, was die Festigkeit der Stützstruktur beeinträchtigt.
* Durch das Auslaufen des Materials erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich auf der Unterlage Klümpchen bilden. Beim wiederholten Auftreffen auf diese Klümpchen besteht die Gefahr, dass der Träger umkippt.