Épaisseur de la paroi du support arborescent
====
Ce paramètre détermine l'épaisseur du périmètre du support de l'arbre. Pour un périmètre plus épais, plus de contours seront dessinés dans la forme de l'arbre.

![L'utilisation d'une épaisseur de paroi de 0,8 mm donne deux contours à l'intérieur du support de l'arbre](../../../articles/images/support_tree_wall_count.png)

Des parois plus épaisses rendront le support beaucoup plus solide, surtout avec de grands [angles des branches](../support/support_tree_angle.md). Cela augmente la fiabilité de l'impression et réduit le risque de rupture des branches du support.

Cependant, cela augmentera également considérablement le temps et la matière consacrés au support.

Ce paramètre fonctionne de manière très similaire au paramètre [Nombre de lignes de la paroi du support](../support/support_wall_count.md).
