Maximální zrychlení X
====
Toto nastavení označuje maximální zrychlení, které motor a rám vaší tiskárny zvládnou ve směru X, podle firmwaru tiskárny.

Toto nastavení se používá pouze k získání správných odhadů času. [Zrychlení](../speed/acceleration_print.md) nastavené aplikací Cura nemá žádný limit, ale Cura bude předpokládat, že váš firmware nastaví určitý limit na osu. Pokud zrychlení v ose X překročí toto nastavení, odhad času těchto pohybů bude upraven tak, aby se předpokládalo, že váš firmware zrychlení omezí. Celkové zrychlení může být stále větší, když se zrychluje diagonálně s více osami současně.

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**