Normaldrehzahl des Lüfters
====
Die Geschwindigkeit, mit der sich die Lüfter am Druckkopf drehen, es sei denn, die Schicht ist sehr klein. Dies ist die Lüfterdrehzahl, die für den größten Teil Ihres Drucks verwendet wird. Wenn die Schicht jedoch klein ist, wird die Lüfterdrehzahl auf die [Maximaldrehzahl des Lüfters](cool_fan_speed_max.md) erhöht, um die Schicht schneller zu kühlen.

![Welche Lüfterdrehzahl wird wo verwendet](../../../articles/images/cool_fan_speed.svg)

* Eine höhere Geschwindigkeit ermöglicht eine bessere Kühlung. Dadurch wird das Oozing und Stringing reduziert.
* Eine höhere Geschwindigkeit führt zu besseren Überhängen und reduziert den Pillow-Effekt.
* Eine niedrigere Geschwindigkeit verringert das Warping bei einigen Materialien und macht den Druck stabiler.

Beim Drucken von Materialien mit niedriger Glasübergangstemperatur, wie z. B. PLA, sollte die Lüfterdrehzahl fast immer maximal sein. Diese Materialien haben praktisch keine Nachteile durch schnelles Abkühlen, da die Wärme der Düse die Temperatur leicht über dem Glasübergangsbereich hält.