Tok pro vnitřní stěny
====
Toto nastavení upravuje tok pouze pro vnitřní stěny. Tok vnitřních stěn může být nastaven odděleně od toku vnější stěny.

Úprava toku vnitřních stěn je způsob nastavení toku, aby se vyřešily problémy s vytlačovacím tokem nebo rozměrovou přesností.

Pokud je problém s rychlostí vytlačování pouze na vnitřních stěnách, je lepší se podívat na [rychlost tisku](../speed/speed_wall_x.md) a [teplotu tisku](material_print_temperature.md). Možná, že materiál nedostává dost hybnosti na výstupu z trysky a může vám pomoci vyšší rychlost tisku. Možná [linie jsou příliš tenké](../resolution/wall_line_width_x.md) aby byly správně vytlačeny. Možná je materiál příliš chladný nebo příliš horký.

V případě problému s rozměrovou přesností je nejlepší se podívat na [šířku linií](../resolution/wall_line_width_x.md), [horizontální rozšíření](../shell/xy_offset.md) a [pořadí tisku](../shell/outer_inset_first.md).