Épaisseur intermédiaire du radeau
====
Ce réglage permet d'ajuster l'épaisseur verticale de la couche intermédiaire du radeau.

![Dimensions relatives au radeau](../images/raft_dimensions_fr.svg)

Une couche de radeau plus épaisse a tendance à rendre le radeau un peu plus rigide. Cela l'empêche de se plier, tant pendant qu'après l'impression. Pendant l'impression, il faut que le radeau soit rigide pour ne pas se déformer, ce qui casse l'adhérence au plateau d'impression et fait que le radeau fusionne avec le modèle. Après l'impression, vous souhaitez que le radeau soit flexible afin de pouvoir le détacher plus facilement de la maquette. C'est l'équilibre qu'il faut trouver pour ce réglage.
