Druckgeschwindigkeit für die erste Schicht
====
Mit dieser Einstellung wird die Geschwindigkeit angepasst, mit der die unterste Schicht des Modells gedruckt wird.

Mit dieser Einstellung wird die Geschwindigkeit der Extrusionsbewegungen in der ersten Schicht angepasst, nicht aber die Fahrbewegungen. Passen Sie dafür die Einstellung [Bewegungsgeschwindigkeit für die erste Schicht](speed_travel_layer_0.md) an. Auch wenn die Wände, die Außenhaut und der Support normalerweise mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedruckt werden können, ist dies bei der ersten Schicht nicht möglich. Alle werden mit der hier eingestellten Geschwindigkeit gedruckt. Standardmäßig beeinflusst diese Einstellung die Einstellung [Geschwindigkeit Skirt/Brim](skirt_brim_speed.md), sie kann aber auch separat angepasst werden. Die [Druckgeschwindigkeit für Raft-Basis](../platform_adhesion/raft_base_speed.md) wird nicht beeinflusst.


Wenn Sie die Druckgeschwindigkeit für die erste Schicht verringern, verbessert sich die Haftung zwischen dem Modell und der Bauplatte. Dies liegt daran, dass das Material länger heiß bleibt und dann länger ausfließen kann. Dadurch werden die inneren Spannungen im Material reduziert und die Kontaktfläche vergrößert, was beides die Haftung erhöht.