Débit de la deuxième couche extérieure du pont
====
Ce réglage permet d'ajuster la quantité de matériau qui est extrudé pour imprimer la deuxième couche de peau au-dessus d'un pont.

La réduction de la quantité de matériau permet de réduire efficacement la largeur de la ligne de la face inférieure qui forme un pont. Avec une largeur de ligne réduite, le rapport surface/masse des lignes est plus important, ce qui leur permet de refroidir plus rapidement et les empêche de s'appuyer autant sur la première couche du pont.

Cependant, une réduction trop importante du débit entraînera une grande variation du débit, surtout si elle est combinée à une [vitesse d'impression plus faible](bridge_skin_speed_2.md). En réalité, le matériau ne pourra pas changer son débit très rapidement, ce qui fait que les lignes seront un peu plus épaisses que prévu lorsque le débit est ralenti, et un peu plus fines que prévu lorsque le débit est accéléré.

Gardez également à l'esprit que vous souhaiterez très probablement que le fond soit fermé à un moment donné, soit pour être étanche, soit simplement pour être plus esthétique. Un trop grand nombre de couches avec un remplissage clairsemé crée des crevasses profondes qui peuvent même s'étendre dans le remplissage.
