Výška ochranného štítu
====
Pokud je parametr [Omezení ochranného štítu](draft_shield_height_limitation.md) je nastavena na "Omezen", umožňuje tento parametr určit výšku, na kterou by měl být ochranný štít omezen.

![Ochranný štít je omezen na výšku 20 mm](../../../articles/images/draft_shield_height_limitation.png)

Spodní strana tisku bývá nejcitlivější na kolísání teploty. To je místo, kde nastává většina deformací, pokud je místnost studená, a toto deformování může způsobit, že tisk opustí podložku tisku. S tímto nastavením můžete zvolit omezení výšky štítu proti průvanu na určitou výšku. To může ušetřit nějaký čas a materiál. Ochranný štít bude potom stále chránit spodní stranu tisku a bude také blokovat proudění vzduchu v důsledku nárůstu horkého vzduchu (do určité míry).

Ochranný štít nemůže být nikdy vytištěn výš než samotný objekt.