Rychlost ventilátoru horní vrstvy raftu
====
Toto nastavení umožňuje konfigurovat rychlost ventilátoru při tisku horních vrstev raftu. Rychlost ventilátoru při tisku horních vrstev lze konfigurovat odděleně od rychlost ventilátoru pro základní a střední vrstvu.

![Kde jsou umístěny horní vrstvy raftu](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Je užitečné nakonfigurovat rychlost ventilátoru pro horní vrstvy samostatně, protože rychlost ventilátoru výrazně ovlivňuje přilnavost tiskové plochy, to ale není problém pro horní vrstvy. Zvýšení rychlosti ventilátoru však zlepší hladkost horní plochy raftu (což není problém pro spodní vrstvy). Je proto užitečné nastavit rychlost ventilátoru pro tisk horních povrchů o něco vyšší než rychlost ventilátoru pro tisk spodních vrstev. Příliš vysoké nastavení rychlosti ventilátoru však může způsobit deformaci určitých materiálů.