Oberfläche Außenhaut Geschwindigkeit
====
Mit dieser Einstellung wird die Geschwindigkeit angepasst, mit der die Schichten der Außenhaut gedruckt werden, wenn es solche Schichten, wie in der Einstellung [Oberfläche Außenhaut Schichten](../top_bottom/roofing_layer_count.md) konfiguriert, gibt.

![Verschiedene Strukturen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedruckt werden](../../../articles/images/speed_difference.png)

Die Oberseite ist sehr gut sichtbar, so dass es sich lohnen könnte, sie mit einer niedrigeren Geschwindigkeit zu drucken als den Rest der Außenhaut. Das würde die visuelle Qualität und die Wasserdichtigkeit der Oberseite verbessern. Eine zu starke Reduzierung der Geschwindigkeit führt jedoch zu einer starken Veränderung der Fließgeschwindigkeit beim Wechsel zur und von der Oberseite.