Vrstvy horního povrchu pláště
====
Horní části tisku lze oddělit a vytisknout s různými parametry. Tento parametr určuje velikost součásti, která se má oddělit. Kolik vrstev tisku bude mít různá nastavení?

![Nejvyšší vrstva horního povrchu se tiskne pomaleji (modrá) než zbytek pláště (zelená)](../../../articles/images/roofing_layer_count.png)

Některá nastavení mohou výrazně zlepšit kvalitu tisku horního povrchu, ale mohou tisk hodně prodloužit, protože jsou aplikovány na všechny vrstvy horního pláště. Podobného efektu lze dosáhnout úpravou těchto parametrů pouze pro horní vrstvu nebo dvě, ale rychleji tisknout zbývající vrstvy pláště. To nebude mít tak velký negativní vliv na dobu tisku.

Parametry, které lze nastavit pro horní povrch, jsou následující:
* [Extrudér pro horní povrch pláště](roofing_extruder_nr.md)
* [Tok pro horní povrch pláště](../material/roofing_material_flow.md)
* [Rychlost horního povrchu pláště](../speed/speed_roofing.md)
* [Zrychlení horního povrchu pláště](../speed/acceleration_roofing.md)
* [Ryv (jerk) horního povrchu pláště](../speed/jerk_roofing.md)
* [Šířka linie horního povrchu pláště](roofing_line_width.md)
* [Vzor horního povrchu pláště](roofing_pattern.md)
* [Směr linií horního povrchu pláště](roofing_angles.md)

Chcete-li získat hezčí horní povrch, zkuste snížit rychlost a zvýšit ryv (jerk).

Když tisknete horní povrch v jiné barvě (pomocí nastavení parametru [Extrudér pro horní povrch pláště](roofing_extruder_nr.md)), často je nutné vytisknout v jiné barvě více než jednu vrstvu. Jinak bude původní barva vždy prosvítat.