Annulation de la vitesse du ventilateur (Gestion ventilateur pour support)
====
Ce réglage fait que les ventilateurs de la tête d'impression tournent à une vitesse différente tandis que les parois qui reposent sur le support sont imprimées. La vitesse à laquelle les ventilateurs tournent est déterminée par le paramètre [Vitesse du ventilateur de couche extérieure supportée](support_supported_skin_fan_speed.md).

Lorsque le modèle comporte des surplombs, vous voudrez que ceux-ci soient pris en charge. La partie qui est prise en charge doit reposer sur le support mais ne doit pas s'y tenir. Si le matériau est trop chaud, il s'affaissera beaucoup et s'appuiera vraiment sur le support. Cela le fait trop coller au support et réduit également la précision du porte-à-faux. Avec ce réglage, vous pouvez augmenter la vitesse du ventilateur pour les pièces où le modèle repose sur le support. Cela refroidit le matériau plus rapidement, ce qui fait que le modèle adhère moins au support et améliore la qualité des porte-à-faux.

Pour les parties du porte-à-faux qui ne sont pas prises en charge, une fonction similaire est disponible lorsque les [paramètres du pont](../experimental/bridge_settings_enabled.md) sont activés.
