Préférer la rétraction
====
La compensation des chevauchements des lignes de paroi réduira le débit de certaines des parois. Si ce débit devient inférieur à la valeur du paramètre [Débit minimal de la paroi](wall_min_flow.md), un déplacement est effectué à la place de la ligne de paroi.

Si ce paramètre est activé, le filament sera rétracté pendant ce mouvement de déplacement.

Ce réglage a pour but de réduire le suintement sur les parois. Le but de ce réglage est de réduire le suintement sur les parois extrêmement fines, ce qui n'est pas très joli. Il est possible d'améliorer encore ce résultat en activant ce réglage.

Cependant, la rétraction sur les parois extérieures provoque une pause momentanée de la buse pendant que le filament est rétracté. Cela laisse une tache sur la surface où la rétraction a été faite. Cela augmente également le temps d'impression et use le filament plus rapidement.
