Geschwindigkeit für überhängende Wände
====
Mit dieser Einstellung kann die Geschwindigkeit eingestellt werden, mit der [überhängenden Wände](wall_overhang_angle.md) gedruckt werden. Die Geschwindigkeit wird als Verhältnis zu ihrer normalen Druckgeschwindigkeit festgelegt, die entweder die [Geschwindigkeit der Außenwand](../speed/speed_wall_0.md) oder die [Innenwandgeschwindigkeit](../speed/speed_wall_x.md) ist.

Das Drucken von Überhängen bei niedrigeren Geschwindigkeiten kann sehr effektiv sein, um das Durchhängen zu verringern. Dies hat eine Reihe von positiven Auswirkungen auf Ihren Druck.
* Die Wände erhalten mehr Zeit, um sich mit den angrenzenden Wänden der vorherigen Schicht zu verbinden. Dadurch bleiben sie besser aufrecht, was das Durchhängen verringert.
* Wenn die Lüftergeschwindigkeit hoch eingestellt ist, haben die Lüfter mehr Zeit, das Filament abzukühlen. Dadurch verfestigt es sich schneller. Wenn die Druckgeschwindigkeit hoch eingestellt ist, hat das Material mehr Zeit, um herabzusinken.
* Das Material im Überhang ist immer noch mit einem Wulst verbunden, der aus der Düse kommt. Wenn man langsamer druckt, bleibt die Düse während der Verfestigung näher am Material, was bedeutet, dass der Zug der Düse auf das Material effektiver ist, um den Wulst oben zu halten, während er sich verfestigt.

Allerdings kann das Drucken von Überhängen bei niedrigeren (oder anderen) Geschwindigkeiten auch negative Auswirkungen haben:
* Der Druck dauert offensichtlich länger, bis er abgeschlossen ist.
* Der Rand, an dem die Druckgeschwindigkeit abweicht, kann an der Außenseite deutlich sichtbar sein. Dies führt zu einem sichtbaren Rand in Ihrem Druck, der möglicherweise nicht erwünscht ist.
* Beim Verringern der Geschwindigkeit kommt es aufgrund des hohen Drucks in der Düsenkammer kurzzeitig zu einer Überextrusion aus der Düse. Dies kann zu Sprüngen führen oder die Qualität des Überhangs verschlechtern. Wird die Geschwindigkeit erhöht, kommt es zu einer gewissen Unterextrusion. Im Allgemeinen funktioniert diese Technik besser bei großen Überhangbereichen als bei kleinen Überhangbereichen.