Vitesse de rétraction
====
Il s'agit de la vitesse à laquelle la matière est retirée de la buse et repoussée à l'intérieur, lors d'un retrait.

En général, il est préférable de régler cette vitesse le plus haut possible sans ronger la matière au niveau de l'extrudeur. En déplaçant le filament à une vitesse plus élevée, la buse reste immobile pendant un temps plus court, ce qui réduit la taille de la goutte à l'endroit où elle rétracte le matériau et réduit légèrement le temps d'impression.

Cependant, si la vitesse est réglée trop haut, la force exercée par l'extrudeur sera si élevée que la roue de l'extrudeur commencera à user le filament. Cela réduit la fiabilité de l'impression.
