Angle de porte-à-faux de remplissage
====
Lors de l'utilisation d'un support de remplissage, ce réglage détermine l'angle de surplomb minimum de la surface qui doit être soutenue. Il est similaire au paramètre [Angle de porte-à-faux de support](../support/support_angle.md) pour un support ordinaire.

![Un angle faible donne plus de support](../../../articles/images/infill_support_angle_low.png)
![Un angle élevé entraîne une diminution du support](../../../articles/images/infill_support_angle_high.png)

En augmentant cet angle, la structure de support supportera moins la surface supérieure. Cela permet d'économiser du temps et de la matière, mais la peau supérieure s'affaisse un peu plus.
* Une valeur de 0° agira comme un remplissage normal. Il supporte tout.
* Une valeur de 90° enlèvera tout le matériau de remplissage.
