Povolit chlazení tisku
====
Toto nastavení povolí nebo zakáže ventilátory na tiskové hlavě během tisku. Účelem ventilátorů je ochladit materiál během tisku, takže tuhne rychleji.

Materiály s nízkým teplotním rozsahem skelného přechodu, jako je PLA, bude třeba během tisku ochladit. Ventilátory tomu pomáhají tím, že vyfukují chladný vzduch z okolního prostředí na horký materiál, který právě opustil trysku. V opačném případě se začne [prověšovat](../troubleshooting/sagging.md) vlivem tepla, což způsobuje deformace a tisk může dokonce úplně selhat. V místech, kde materiál visí ve vzduchu, jako je například převis, nemá co zastavit prohýbání, takže je důležité, aby byl materiál okamžitě ochlazen.

U materiálů s vyšším teplotním rozsahem skelného přechodu, jako je ABS, se stále doporučuje zapnout ventilátory, ale u některých částí tisku se mohou otáčet nižší rychlostí. Většina tiskáren umožňuje přesnou kontrolu nad rychlostí ventilátoru, takže se nejedná pouze o přepínání zapnutí/vypnutí. Obvykle můžete ovládat přesné [otáčky ventilátoru](cool_fan_speed.md).

Ventilátory byste měli zcela deaktivovat pouze u materiálů s velmi vysokou teplotou skelného přechodu. Pokud budou ventilátory povoleny, mohlo by to způsobit problémy s vytlačováním a výsledný tisk by byl křehký.